**Keuringscriteria PBM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Keuringscriteria PBM | Naam: | Datum & Paraaf |
| VeiligheidsschoenenVeiligheidslaars | S-3 Schoen (stalen/kunststof neus en zool) |  |
| S-3 Laarzen (stalen/kunststof neus en zool) |  |
| Schoen/Laars niet lek |  |
| Deugdelijk binnenwerk |  |
| Geen grove uitwendige beschadigingen |  |
| Kruipneus heel |  |
| Zool vast aan leer |  |
| Stalen zool niet gebroken |  |
| Veters in orde (indien aanwezig) |  |
|  |  |  |
| Veiligheidshelm | Deugdelijke en schoon binnenwerk |  |
| Geen grove uitwendige beschadigingen |  |
| Vrij van stickers e.d. |  |
| Toegestane ouderdom niet overschreden (opgave producent |  |
| Niet gestoten/gevallen/belast door vallende voorwerpen |  |
|  |  |  |
| Veiligheidsvest | Geen scheuren en uitwendige beschadigingen |  |
| Goed onbelemmerd zicht |  |
| Pootjes scharnieren heel |  |
| Bevestigingen heel |  |
|  |  |  |
| Oorkap | Draagcomfort |  |
| Deugdelijk binnenwerk |  |
| Geen grove uitwendige beschadigingen |  |
| Beugel –kap bevestiging goed |  |
| Afdichtringen flexibel en niet gescheurd |  |
|  |  |
|  |  |  |
| Otoplastieken | Jaarlijkse lektest door leverancier |  |
|  |  |  |
| Stofmasker | Opberg zakje/bakje |  |
|  | Hoofdsteun heel, elastiek heel |  |
|  | Uitblaasventiel in orde (indien aanwezig) |  |
|  | Inlaatventiel in orde (indien aanwezig) |  |
|  | Gelaatrubber onbeschadigd en schoon (indien aanwezig) |  |
|  |  |  |
| Werkhandschoenen | Heel |  |
|  |  |  |
| Gelaatscherm | Scharnieren heel / functioneren goed |  |
|  | Goed onbelemmerd zicht |  |
|  | Beschermhoes aanwezig |  |
|  |  |  |
| Valbeveiliging | Voorzien van geldige keuringssticker |  |
|  | Schoon en droog opgeborgen |  |
|  | Geen uitwendige beschadigingen |  |
|  | Gebruikershandleiding aanwezig ja/nee |  |

**Notities:**